**【附件一】**

**参加南通中专采购活动廉洁承诺书**

江苏省南通中等专业学校：

为了保证采购活动的公平竞争，促进廉政建设，我公司承诺在参加贵校组织的采购活动时做到遵守法纪、法规和廉政建设各项规定，诚实守信，坚决拒绝商业贿赂，不发生如下不当行为：

一、不向工作人员及其家庭成员提供以下不正当利益：

1.以任何理由送给现金、有价证券、支付凭证和高档礼品；

2.报销或支付应由其个人负担的费用；

3.宴请或邀请去营业性娱乐场所活动；

4.其它行贿及提供不正当利益的行为。

二、不和他人串通竞谈，或者利用不正当手段谋求中标。

三、违反法律、法规和廉政规定，影响工程质量、货品供应质量的。

我公司如实施了上述行为之一，自愿接受贵校据于《政府采购法》及其它相关法规和《南通市市场廉政准入暂行规定》(通纪发〔2005〕28号)给予的如下处罚：

1.参加采购的成交无效；

2.处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款；

3.对不良行为予以记录并在贵校官网公告；

4.半年至三年内禁止参加贵校组织的采购活动；

5.情节严重的，报请有关部门依法追究相关责任。

承诺人：

承诺单位：

年月日

**【附件二】**

商贸系实训教室电脑桌椅更新改造项目报价单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **品牌** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **单价****（元）** | **金额****（元）** |
| 1 | 电脑桌 | 理邦、美迪、格林 | 1.台面：25mm厚E1级三氰板；近色封边；2.挡板：台面上方配1200x300x8mm厚磨砂钢化玻璃（四角倒小圆）；铝合金夹件；3.支架：2780x1180x725mm ；立脚：60x30x1.5mm扁管，配调节脚；横梁：50x25x1.2mm扁管；配电箱：450x60x725mm；侧板：0.8mm厚冷轧钢；立板两侧上下冲散热孔；连接方式：U型插口；螺丝固定； 线槽：1000x120x100x0.8mm冷轧钢U型线槽，左右两侧各冲4个插座孔（双面冲孔）； 表面处理：经酸洗磷化静电喷涂处理（亚光白）；5.尺寸：2800x1200x750mm 八人位  | 12 | 组 |  |  |
| 2 | 盖板 | 理邦、美迪、格林 | 1.板材：304不锈钢；2.板厚：2.5mm；3.开孔：配电箱位置开φ80mm穿线孔；4.尺寸：1200x200x8mm。 | 42 | 片 |  |  |
| 3 | 6类非屏蔽双绞线 | 北讯、翰睿、航天易联 | 传输带宽大于250MHz，23AWG线规，中心PE十字骨架，绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE），外护套材料为PVC，阻燃等级CM/MP，性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009和GB/T 50312-2007标准。 | 4 | 箱 |  |  |
| 4 | 6类非屏蔽配线架 | 北讯、翰睿、航天易联 | 24口，性能符合六类标准，接触针触点采用高低错位技术，磷青铜镀金金针和磷青铜镀锌卡线端子，IDC打线柱夹子与8芯针方向为180度，传输带宽大于250MHz，适用于22-26AWG线缆。 | 4 | 只 |  |  |
| 5 | 接入交换机 | H3C、华为、迪普 | 交换容量≥320Gbps，整机包转发率≥160Mpps，48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP口（2combo口），支持Ipv4和Ipv6三层路由功能。 | 2 | 台 |  |  |
| 6 | 电源线 | 起帆、远东、江南 | BV 2.5mm2 | 6 | 卷 |  |  |
| 7 | 接线板 | 公牛、德力西、正泰 | 5插位接线板 | 48 | 套 |  |  |
| 8 | 断路器 | 公牛、德力西、正泰 | 16A/1P断路器 | 12 | 只 |  |  |
| 9 | PVC线槽 | 国产 | 宽80mm，深40mm，壁厚1.3mm | 52 | 米 |  |  |
| 10 | 穿线管 | 国产 | PVC25 | 100 | 米 |  |  |
| 11 | 辅材及集成 | 国产　 | 原有电源线、网络线等拆除工作；地面抽槽：100x40mm，盖板打胶等；线槽阴阳角、弯头、束节、水晶头等辅材；布线安装调试集成。 | 1 | 项 |  |  |
| **综合报价****（开票价）** | 人民币**（大写） （¥ 元）**。 |

**报价单位（盖公章） 法人代表（签字） 联系人（签字） 联系电话**

**报价日期：2019年 月 日**