南通中专项目采购需求说明

|  |
| --- |
| **友情提醒**  参与供应商获取本文件后应仔细阅读文件的所有内容，如认为有内容残缺，或在资格要求、项目需求、技术参数等方面含有排它性表述的，应在公告截止时间前两日内以书面形式提出询问或疑问，送达并签收。未在规定时间内提出询问或疑问的，视同理解并接受本采购文件所有的内容。供应商不得在采购结束后针对采购文件所有内容提出质疑事项。  参与供应商对本次采购有质疑的，须由本单位法定代表人或委托代理人以书面形式送达并签收。不能提供佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、匿名的质疑将不予受理。  凡质疑不成立，参与供应商将被列入有不良行为记录名单,同时承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。 |

**一、项目基本情况**

项目编号：NNTZZ2021XJ032904。

项目名称：有线电视播放设备采购及安装。

采购方式：询价。

预算金额：46000元。

最高限价：46000元。

本项目不接受联合体参与响应。

**二、物品清单**

| 序号 | 名称 | 品牌/型号 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有线电视调制器 | FBI 4000MUV | 输出频率范围48MHz～860MHz（DS1~DS56, Z1~Z42频道连续可调），图像载频输出电平115dBμV，图像载频微调范围±4MHz(0.5MHz步进)，输出电平可调节范围0~-20dB，图像/伴音载波功率比（V/A）10~20dB连续可调，射频输出阻抗75Ω，射频输出端反射损耗≥12 dB（VHF带内），≥10 dB（UHF带内）图像载频准确度**△f**VHF︱**△f**︱≤5 KHz，UHF ︱**△f**︱≤10 KHz图像伴音载频间距6500KHz±2KHz，射频输入阻抗75Ω，视频信噪比≥50dB，视频带内平坦度≤2 dB，音频信噪比≥58dB总谐波失真≤1%音频频响±1dB供电电源电压~220V±10%频率50Hz±2Hz功耗<20W | 台 | 4 |
| 2 | 有线电视混合器 | FBI 4016C | 频率范围40～860MHz，输入口隔离度24dB，插入损耗16dB，反射损耗15dB，输入／输出口阻抗75，带内平坦度±2dB，工作环境温度0~40°C，工作环境湿度85%， 工作环境大气压 86~106Kpa，体积430mmx205mmx66m。 | 台 | 1 |
| 3 | 电源时序器 | ABK PA2190S | 按顺序开启／关闭多达16路受控设备电源；  通过定时器作自动／人工控制；  插座总容量达4.5KVA。 | 台 | 2 |
| 4 | 有线电视监视器 | 国产优质 | 32寸 | 台 | 1 |
| 5 | 标准机柜 | 图腾1.5米 | 1.5米带门 | 套 | 2 |
| 6 | 直播摄像机 | TC-990S摄像机 | 具有完善的功能、优异的性能、丰富的接口；先进的ISP处理技术和算法，使得图像效果生动逼真、画面亮度均匀、光色层次感强、清晰度高、色彩还原性好。支持H.265/H.264编码，在低带宽下使得画面更加流畅、清晰。最大分辨率可达1920x1080。多种光学变倍镜头：12X光学变倍镜头，先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦。低噪声高信噪比：低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。音频输入接口：支持16000、32000、44100、48000采样频率，支持AAC、MP3、PCM音频编码。超级静音云台：采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台低速运行平稳，并且无噪声。 | 套 | 1 |
| 7 | 高清采集卡 | 530HDV高清采集卡 | 可采集1路高清视频信号或1路标清信号。 高清输入视频信号最高可达1920x1080@60 标清输入视频信号最高可达PAL制768x576@25和NTSC制720x480@30视频输入包括：HDMI、DVI、VGA、YPbPr、CVBS、S-Video 可支持大部分Windows上的多媒体视频软件或流媒体软件。 | 套 | 1 |
| 8 | 专业声卡 | 艾肯专业声卡 | 24位192KHz1-麦输入/1-乐器输入，2-输出的 USB音频接口，提供专业和高端的ADDA高动态范围，DAC：动态范围：114dB，ADC：动态范围：114dB，支持Mac/PC连接同时与智能设备，可通过ProDriver4虚拟插件机架进行音频信号处理的实时会话，2×2模拟I/O全双工记录和回放，配备连接智能设备数字（Type-C）和模拟（TRRS）插孔，兼容iOS和Android数字IO插孔（Type-C）和模拟IO插孔（3.5mm立体声TRRS），可与智能手机直接连接，带有单独增益控制和幻像电源开关的麦克风乐器前置放大器，2个模拟输出的6.35mm TRS插孔， 1个耳机输出，配有独立的音量控制旋钮，同时录制回放，当主板供电不足时，可使用外部电源+5VDC | 套 | 1 |
| 9 | 三脚架 | 云台三脚架 | 节数4节 最大管径23MM 收缩48CM 最高可达150CM 三脚架低带有防滑橡胶 稳定不抖动 | 套 | 1 |
| 10 | 落地支架 | LD-160落地支架 | 落地式手机+麦克风一体支架 高度以及角度可以更具需求调节 | 套 | 1 |
| 11 | 柔光灯套装 | EF-150LED | 柔光灯头\*2,φ65球形柔光球\*1,M-60\*90柔光罩\*1,JB-260专业摄影灯架, 支持两种色温，光线层次好不刺眼，适用多种行业产品拍摄，成片效果好，色彩饱和度高 | 套 | 1 |
| 12 | 补光灯 | 金贝LR-480C | 角度180°随意翻转，三色任意调节支持3200K-6600K(冷调、白光、暖色),无级调光可根据需求实时调节亮度,高亮无重影 光线柔和不刺眼. | 套 | 1 |
| 13 | 话筒 | TC-4R | 一拖四会议麦克风 |  |  |
| 14 | 安装辅材 |  |  | 批 | 1 |
| 15 | 台式电脑 | 自备 | 配置要求：  CPU 英特尔酷睿i5 940OF处理器，华硕TUF B365M PLUS GAMING主板，内存镁光16G DDR4 30OOMHz(8G\*2)高频马甲，华硕GeForceRGTX 1660 SUPERTM6G显卡，西数480G大容量固态，电源 鑫谷超级战舰额定40OW，酷冷至尊暴雪T20散热。 | 台 | 1 |

**三、供应商的资格要求**

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。本项目具体的响应文件有下列材料：

（一）资质证明材料（**一式三份，分别装订成册，密封后并加盖骑缝章**！）

1.经年检的法人营业执照副本及税务登记证复印件或三证合一的营业执照副本复印件（加盖公章），须具有相应的资质。

2.法人代表身份证复印件（加盖公章）。

3.廉洁承诺书（见本文件附件）。

（二）报价单（**一份，单独密封并加盖骑缝章**）

填写《南通中专有线电视播放设备采购及安装报价单》并加盖公章，报价应包括完成本项目的全部费用(含材料、人工、运输、安装调试、利润及税金等)，各供应商应该有足够的专业知识判定完成本项目所需的一切可能费用，并据此报价（开票价），采购方不再支付任何其它费用。

**四、项目评审**

（一）有下列情形之一的，作废标处理：

1.资质证明响应材料不合要求的。

2.报价单中所列项目不合需求的。

3.响应文件中附有采购人不能接受的条件。

4.不符合项目需求文件中规定的其他实质性要求。

5.供应商所提供资料不真实。

（二）相应规定

1.如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准。

2.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

3.若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

（三）成交原则

在资质合格且所提供的报价响应文件符合学校关于本项目要求的前提下，按“最低价成交原则”确定成交人。

**五、合同签订及执行**

（一）成交公告结束后即可签订合同。

（二）合同签订后5日内完成本项目。

（三）学校将组织相关专业技术人员进行验收，并出具验收报告作为支付货款依据。

（四）成交供应商应递交质量保证金2000元，项目完成后12个月无质量问题无息退还。

（五）项目验收合格一周后一次性付清合同价款。

**【附件】**

1.参加南通中专采购活动廉洁承诺书；

2.关于项目货品（或服务）的质量承诺书；

3.南通中专有线电视播放设备采购及安装报价单。

**参加南通中专采购活动廉洁承诺书**

江苏省南通中等专业学校：

为了保证采购活动的公平竞争，促进廉政建设，我公司承诺在最近三年无行贿犯罪记录，在参加贵校组织的采购活动时做到遵守法纪、法规和廉政建设各项规定，诚实守信，坚决拒绝商业贿赂，不发生如下不当行为：

一、不向工作人员及其家庭成员提供以下不正当利益：

1.以任何理由送给现金、有价证券、支付凭证和高档礼品；

2.报销或支付应由其个人负担的费用；

3.宴请或邀请去营业性娱乐场所活动；

4.其它行贿及提供不正当利益的行为。

二、不和他人串通竞谈，或者利用不正当手段谋求中标。

三、违反法律、法规和廉政规定，影响工程质量、货品供应质量的。

我公司如实施了上述行为之一，自愿接受贵校给予的如下处罚：

1.参加采购的成交无效；

2.处以采购金额百分之五以上百分之十以下的罚款；

3.对不良行为予以记录并在贵校官网公告；

4.半年至三年内禁止参加贵校组织的采购活动；

5.情节严重的，报请有关部门依法追究相关责任。

承诺人：

承诺单位：

年 月 日

**关于项目货品（或服务）的质量承诺书**

江苏省南通中等专业学校：

本司承诺在贵校 **有线电视播放设备采购及安装项目（项目编号为NNTZZ2021XJ032904）** 采购活动中提供满足项目需求的货品，愿意承担《中华人民共和国民法典》及其它相关法律的法律责任。

特此承诺

承诺人：

承诺单位：

年 月 日

南通中专有线电视播放设备采购及安装报价单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 单价  (元) | 金额  (元) |
| 1 | 有线电视调制器 | FBI 4000MUV | 台 | 4 |  |  |
| 2 | 有线电视混合器 | FBI 4016C | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 电源时序器 | ABK PA2190S | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 有线电视监视器 | 国产优质 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 标准机柜 | 图腾1.5米 | 套 | 2 |  |  |
| 6 | 直播摄像机 | TC-990S摄像机 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 高清采集卡 | 530HDV高清采集卡 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 专业声卡 | 艾肯专业声卡 | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 三脚架 | 云台三脚架 | 套 | 1 |  |  |
| 10 | 落地支架 | LD-160落地支架 | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 柔光灯套装 | EF-150LED | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 补光灯 | 金贝LR-480C | 套 | 1 |  |  |
| 13 | 话筒 | TC-4R一拖四会议麦克风 | 套 | 1 |  |  |
| 14 | 安装辅材 |  | 批 | 1 |  |  |
| 说明 | | 1.供应商应响应项目需求文件的所有要求。  2.报价包括完成本项目的全部费用(含材料、人工、运输、安装调试、利润及税金等)，供应商应有足够的专业知识判定完成本项目所需的一切可能费用，并据此报价（开票价），采购方不再支付任何其它费用。  3.项目最高控制价为46000元，超过控制价的报价为无效报价。 | | | | |
| 综合报价  （开票价） | | 人民币（大写） （¥ 元）。 | | | | |

**报价单位 （盖章）**

**法人代表**

**联系电话**

**报价日期**

为保证绿化施工效果能达到具体设计意图，确保质量，同时利于检查监督，现就南通中专停车场配套绿化工程施工图设计作如下说