【附件一】

供应商参加教育部门集中采购活动廉洁承诺书【格式】

**参加教育部门集中采购活动廉洁承诺书**

一、为了保证教育部门集中采购活动的公平竞争，促进廉政建设，我公司承诺在参加政府采购活动时做到遵守法纪、法规和廉政建设各项规定，诚实守信，坚决拒绝商业贿赂，不发生如下不当行为：

（一）不向采购组织方工作人员及其家庭成员提供以下不正当利益：

1.以任何理由送给现金、有价证券、支付凭证和高档礼品；

2.报销或支付应由其个人负担的费用；

3.宴请或邀请去营业性娱乐场所活动；

4.其它行贿及提供不正当利益的行为。

（二）不和他人串通竞谈，或者利用不正当手段谋求中标。

（三）违反法律、法规和廉政规定，影响工程质量和供应质量的。

二、我公司如实施了上述行为之一，自愿接受政府采购部门根据《政府采购法》及其相关法规和《南通市市场廉政准入暂行规定》(通纪发〔2005〕28号)给予的如下处罚：

1.参加采购的成交无效；

2.处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款；

3.采购中心对不良行为予以记录并公告；

4.半年至三年内禁止参加教育部门集中采购活动；

5.情节严重的，报请有关部门依法追究相关责任。

承诺人：

承诺单位：

年月日

**【附件二】**法人代表授权书【格式】

**法人代表授权书**

江苏省南通中等专业学校：

兹委托参加贵单位组织的询价采购活动(编号：NTZZ2017XJ121502)，全权代表我单位处理有关事宜。

全权代表情况：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

电 话： 传 真：

邮政编码：

单位名称（公章）法定代表人（签字）

年 月 日

（说明：法定代表人参加报价，不用此委托书）

**【附件三】**

**南通中专汽修实训用供气系统项目报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|  | 压缩空气供气系统 | **一、螺杆型空压机技术参数**  1.气压泵  排气压力(Mpa)0.8 ；排气量(m3/min)2.0-3.0 ；电机功率(KW )15-22；气压泵电源要求：380V；噪音：50-60分贝；排气接口：1.0-1.5；外形尺寸：1立方米-1.5立方米；机组重量：400-550KG。  2.冷冻式干燥机  冷冻式干燥机处理气量：3.5-4.0 m3/min ；压力露点：4-15度；冷却方式：风/水冷；电源：220V 50Hz；外形尺寸：0.5-0.6立方米；重量：60-75KG。  3.前置过滤器  流量：2.5-3.0 m3/min；最大进气压力：17bar；最大进气温度：80度；空气含油量：≤0.1ppm；空气含尘量：≤1um ；重量：2.06KG；  4.后置过滤器  流量：2.5-3.0 m3/min ；最大进气压力：17bar ；最大进气温度：80度；空气含油量：≤0.01ppm ；空气含尘量：≤0.01um；重量：2.06KG。  **二、螺杆式空压机要求**  1.采用进口原装主机及电路部件，设计和生产均按照ISO9001和ISO14001标准严格执行；原装进口温控阀，不锈钢螺纹金属管及防尘系统，确保不会在高温高压下产生渗漏和爆裂；能适应低温、高温、高湿、风沙等恶劣工况；5：6齿数比最佳的啮合、效率高，低噪音、泄漏面积小，使用寿命长。  2.供气站：标准的空压站1套，包括风冷式微油螺杆式空压机1台（排气压力 0.8 Mpa，排气量2.0-3.0m3/min ，电机功率 15KW ，后冷却器温度16℃，噪音65-69Db,机组重量509KG）、冷冻干燥机1台（每台处理气量≥3.6 m3/min，压力露点3-10℃，冷却方式为分冷，电源220V/50Hz/1Ph，空气接口管径1.5inch，重量72KG）、前置过滤器1套（每台流量2.49 m3/min）、后置精密过滤器1套（每台流量2.49m3/min）。储气罐1台（容量≥1立方，压力≥8公斤），高效过滤器，粗滤，中滤，细滤，3级过滤系统，具备停机自排水排油功能。  **三、供气管路要求**  1.采用PvR压缩空气管道，所有管道安装连接件采用压缩空气专用管件，颜色：天空蓝。  2.整个压缩空气主管路成全封闭环形设计，确保每个供气点的气压均等，对主管路实行分区分段阀门控制，可在不停产的情况下进行检测及维护工作。主管路采用落差设计，便于最低处排水。  3.主管路与支管路采用专用鹅颈管连接，从而避免主管路油，水进入施工工位。  4.主管路直径40mm，支管路20mm。  5.每个工位配置专用过滤器和3通快速接头，方便使用，主管路380米，支管路126米，含各种球阀、快接。  6.管路为环形设置，更好的保证气压均衡，配置12处供气点，每个供气点配置截止阀门，双快速接头，方便日常使用与维护。 | 套 | 1 |  |  | 英格索兰、阿特拉斯、KPT |

**报价（开票价）**

人民币（大写）：

人民币（小写）：

报价单位： （盖章）

法人代表： （签字）

联系电话：

报价日期：2017年 月 日