附件一：

供应商参加教育部门采购活动廉洁承诺书【格式】

**参加教育部门采购活动廉洁承诺书**

一、为了保证教育部门采购活动的公平竞争，促进廉政建设，我公司承诺在参加政府采购活动时做到遵守法纪、法规和廉政建设各项规定，诚实守信，坚决拒绝商业贿赂，不发生如下不当行为：

（一）不向采购组织方工作人员及其家庭成员提供以下不正当利益：

1.以任何理由送给现金、有价证券、支付凭证和高档礼品；

2.报销或支付应由其个人负担的费用；

3.宴请或邀请去营业性娱乐场所活动；

4.其它行贿及提供不正当利益的行为。

（二）不和他人串通竞谈，或者利用不正当手段谋求中标。

（三）违反法律、法规和廉政规定，影响工程质量和供应质量的。

二、我公司如实施了上述行为之一，自愿接受政府采购部门根据《政府采购法》及其相关法规和《南通市市场廉政准入暂行规定》(通纪发〔2005〕28号)给予的如下处罚：

1.参加采购的成交无效；

2.处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款；

3.采购中心对不良行为予以记录并公告；

4.半年至三年内禁止参加教育部门集中采购活动；

5.情节严重的，报请有关部门依法追究相关责任。

承诺人：

承诺单位：

年 月 日

附件二：

法人代表授权书【格式】

**法人代表授权书**

江苏省南通中等专业学校：

兹委托参加贵单位组织的询价采购活动(编号： NTZZ2016XJ015)，全权代表我单位处理有关事宜。

全权代表情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

电话：传真：

邮政编码：

单位名称（公章）

法定代表人（签字）

年 月 日

（说明：法定代表人参加竞谈，不用此委托书）

附件三**：**

**江苏省南通中等专业学校**

**周界电子围栏及校内重要位置增设监控的需求**

**一、基本需求**

1.摄像头的布线尽可能合理，不容易被人为破坏，以暗线为主，道路布线应开槽，铺设热镀锌管（过路），围墙布线应穿管。

2.摄像头应是目前市场正宗最新产品的海康品牌，数字高清网络带夜视，像素要求200万以上，所选焦距要适合现场，具有电脑、手机远程查看监控的功能。

3.尽可能使用光纤线，少用网络线，使得图像尽可能最大程度的清晰。

4.整个设施要充分考虑与学校今后的监控系统升级更换相配套、相兼容；电子围栏的监控要与原有的电子围栏系统兼容，能正常配套使用。


5.监控视频汇聚到西大门监控中心，西大门监控室布置要合理、规范、大气、美观，便于识别和操作，要与今后终端显示屏的升级更换相结合。

6. 图像存储容量不少于3个月。

**二、监控头位置表**（共计40个：周界电子围栏22个，校内重要位置18个）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监控头位置 | 监控范围 | 备注 |
| 1 | 新生活区东围墙北1 | 新生活区东围墙 | 数字高清网络带夜视枪机 |
| 2 | 新生活区东围墙北2 | 新生活区东围墙 | 数字高清网络带夜视枪机 |
| 3 | 新生活区东围墙中间1 | 新生活区东围墙 | 数字高清网络带夜视枪机 |
| 4 | 新生活区东围墙中间2 | 新生活区东围墙 | 数字高清网络带夜视枪机 |
| 5 | 新生活区东围墙南 | 新生活区东围墙 | 数字高清网络带夜视枪机 |
| 6 | 新生活区南围墙东 | 新生活区东围墙 | 数字高清网络带夜视枪机 |
| 7 | 新生活区南围墙西1 | 新生活区南围墙 | 数字高清网络带夜视枪机 |
| 8 | 新生活区南围墙西2 | 新生活区南围墙 | 数字高清网络带夜视枪机 |
| 9 | 新篮球场南围墙东1 | 新篮球场南围墙 | 数字高清网络带夜视枪机 |
| 10 | 新篮球场南围墙东2 | 新篮球场南围墙 | 数字高清网络带夜视枪机 |
| 11 | 大操场南围墙东1 | 大操场南围墙 | 数字高清网络带夜视枪机 |
| 12 | 大操场南围墙东2 | 大操场南围墙 | 数字高清网络带夜视枪机 |
| 13 | 大操场南围墙西 | 大操场南围墙 | 数字高清网络带夜视枪机 |
| 14 | 老2号楼西边围墙南 | 老2号楼西边围墙 | 数字高清网络带夜视枪机 |
| 15 | 老2号楼西边围墙北 | 老2号楼西边围墙 | 数字高清网络带夜视枪机 |
| 16 | 西大门南侧停车场南围墙东 | 西大门南侧停车场南围墙 | 数字高清网络带夜视枪机 |
| 17 | 西大门南侧停车场南围墙西1 | 西大门南侧停车场南围墙 | 数字高清网络带夜视枪机 |
| 18 | 西大门南侧停车场南围墙西2 | 西大门南侧停车场西围墙 | 数字高清网络带夜视枪机 |
| 19 | 西大门北侧停车场西围墙南 | 西大门北侧停车场西围墙 | 数字高清网络带夜视枪机 |
| 20 | 西大门北侧停车场西围墙北 | 西大门北侧停车场西围墙 | 数字高清网络带夜视枪机 |
| 21 | 西大门北侧停车场北围墙西 | 西大门北侧停车场北围墙 | 数字高清网络带夜视枪机 |
| 22 | 西大门北侧停车场北围墙东 | 西大门北侧停车场北围墙 | 数字高清网络带夜视枪机 |
| 23 | 西门南停车场1 | 西门南停车场 | 数字高清网络带夜视枪机 |
| 24 | 西门南停车场2 | 西门南停车场 | 数字高清网络带夜视枪机 |
| 25 | 西门北停车场1 | 西门北停车场 | 数字高清网络带夜视枪机 |
| 26 | 西门北停车场2 | 西门北停车场 | 数字高清网络带夜视枪机 |
| 27 | 北大门停车场1 | 北大门停车场 | 数字高清网络带夜视枪机 |
| 28 | 北大门停车场2 | 北大门停车场 | 数字高清网络带夜视枪机 |
| 29 | 北二门停车场1 | 北二门停车场 | 数字高清网络带夜视枪机 |
| 30 | 北二门停车场2 | 北二门停车场 | 数字高清网络带夜视枪机 |
| 31 | 北门外（立杆在门外东侧） | 北门出口 | 数字高清网络带夜视枪机 |
| 32 | 北门里 | 北门进口 | 数字高清网络带夜视球机 |
| 33 | 北二门外（立杆在门外西侧） | 北二门出口及膳食中心北楼一层北侧 | 数字高清网络带夜视枪机 |
| 34 | 北二门里 | 北二门进口 | 数字高清网络带夜视球机 |
| 35 | 3号公寓楼西侧灯杆上 | 3号公寓楼北侧 | 数字高清网络带夜视枪机 |
| 36 | 3号公寓楼进门对面路灯杆上 | 3号公寓楼进门 | 数字高清网络带夜视枪机 |
| 37 | 5号公寓楼进门西南面路灯杆上 | 5号公寓楼进门 | 数字高清网络带夜视枪机 |
| 38 | 篮球场西北角 | 东西主干道(过桥) | 数字高清网络带夜视球机 |
| 39 | 机电大楼西南 | 机电大楼和信息大楼南侧河道 | 数字高清网络带夜视枪机 |
| 40 | 机电大楼南 | 8号楼东侧马路（由北向南） | 数字高清网络带夜视枪机 |

（监控头位置详细见平面位置分布图，具体位置安装时最后需要现场再次敲定）



**三、主要配件**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 摄像头（枪击） | 海康威视 | DS-2CD5A24EFWD-IZ(H)(S) | 37 | 台 |
| 2 | 摄像头（球机） | 海康威视 | DS-2DC5220IW-A | 3 | 台 |
| 3 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8616N | 3 | 台 |
| 4 | 监控硬盘 | WD | 4T | 24 | 片 |
| 5 | 汇聚交换机 | TP-LINK | 千兆 | 2 | 台 |
| 6 | 交换机 | TP-LINK | 千兆 | 12 | 台 |
| 7 | 光纤收发器 | netlink | 千兆 | 12 | 对 |
| 8 | 变压电源 | 小耳朵 | 12V-3A | 40 | 个 |
| 9 | 立杆 | 镀锌管 | 3米 含基础设施/接地 | 11 | 根 |
| 10 | 围墙立杆 | 铝合金 | 3.5 | 22 | 根 |
| 11 | 支架 | 铝合金 | 国产 | 40 | 根 |
| 12 | 液晶显示器 | 三星 | 21寸 | 3 | 台 |
| 13 | 机柜 | 图腾 | 19标准 | 1 | 台 |
| 14 | 漏电保护开关 | 德力西 | 63A | 12 | 个 |
| 15 | 无线AP | TP |  | 2 | 对 |
| 16 | 强电配电箱 | 德力西 |  | 1 | 个 |
| B：线路材料 | |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 单模8芯光缆 | 大唐 | 4芯 | 3000 | 米 |
| 2 | 电源线 | 金城 | 国标2\*1.0 | 4200 | 米 |
| 3 | 网络线 | 金城 | 超五类 | 1200 | 米 |
| 4 | 防水箱 | 国产 |  | 12 | 个 |
| 5 | 硅胶管 | 大唐 |  | 100 | 根 |
| 6 | 光纤终端盒 | 大唐 |  | 8 | 个 |
| 7 | 光纤跳线 | 大唐 |  | 40 | 根 |
| 8 | 电源插座 | 公牛 | 2500w | 14 | 个 |
| 9 | 光纤熔接 | 国产 |  | 160 | 点 |
| 10 | 热镀锌管（过路） | 国强 | DN50 | 300 | 米 |
| 11 | 管卡 | 三德 | 20 | 2000 | 米 |
| 12 | 路面开挖 | 国产 | 含恢复浇筑 | 150 | 米 |
| 13 | 辅材一批 | 国产 | 扎带 胶布 脚手架 一套 | 1 | 套 |
|  |  |  |  |  |  |

**四、售后服务要求**

1.自安装调试验收完毕之日起免费保修叁年。接到用户通知，保证24小时内维修完毕（无客观特殊情况）。

2.在保修范围和期限内，如需要更换零部件，所供零部件的性能和作用不低于本需求配置。

3.保修期满后，提供终身维保服务。

**江苏省南通中等专业学校**

**周界电子围栏及校内重要位置增设监控项目询价采购报价单**

1、主要配件

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| 1 | 摄像头（枪击） | 海康威视 | DS-2CD5A24EFWD-IZ(H)(S) | 37 | 台 |  |  |
| 2 | 摄像头（球机） | 海康威视 | DS-2DC5220IW-A | 3 | 台 |  |  |
| 3 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8616N | 3 | 台 |  |  |
| 4 | 监控硬盘 | WD | 4T | 24 | 片 |  |  |
| 5 | 汇聚交换机 | TP-LINK | 千兆 | 2 | 台 |  |  |
| 6 | 交换机 | TP-LINK | 千兆 | 12 | 台 |  |  |
| 7 | 光纤收发器 | netlink | 千兆 | 12 | 对 |  |  |
| 8 | 变压电源 | 小耳朵 | 12V-3A | 40 | 个 |  |  |
| 9 | 立杆 | 镀锌管 | 3米 含基础设施/接地 | 11 | 根 |  |  |
| 10 | 围墙立杆 | 铝合金 | 3.5 | 22 | 根 |  |  |
| 11 | 支架 | 铝合金 | 国产 | 40 | 根 |  |  |
| 12 | 液晶显示器 | 三星 | 21寸 | 3 | 台 |  |  |
| 13 | 机柜 | 图腾 | 19标准 | 1 | 台 |  |  |
| 14 | 漏电保护开关 | 德力西 | 63A | 12 | 个 |  |  |
| 15 | 无线AP | TP |  | 2 | 对 |  |  |
| 16 | 强电配电箱 | 德力西 |  | 1 | 个 |  |  |
| 2、线路材料 | |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 |  |  |
| 1 | 单模8芯光缆 | 大唐 | 4芯 | 3000 | 米 |  |  |
| 2 | 电源线 | 金城 | 国标2\*1.0 | 4200 | 米 |  |  |
| 3 | 网络线 | 金城 | 超五类 | 1200 | 米 |  |  |
| 4 | 防水箱 | 国产 |  | 12 | 个 |  |  |
| 5 | 硅胶管 | 大唐 |  | 100 | 根 |  |  |
| 6 | 光纤终端盒 | 大唐 |  | 8 | 个 |  |  |
| 7 | 光纤跳线 | 大唐 |  | 40 | 根 |  |  |
| 8 | 电源插座 | 公牛 | 2500w | 14 | 个 |  |  |
| 9 | 光纤熔接 | 国产 |  | 160 | 点 |  |  |
| 10 | 热镀锌管（过路） | 国强 | DN50 | 300 | 米 |  |  |
| 11 | 管卡 | 三德 | 20 | 2000 | 米 |  |  |
| 12 | 路面开挖 | 国产 | 含恢复浇筑 | 150 | 米 |  |  |
| 13 | 辅材一批 | 国产 | 扎带 胶布 脚手架 一套 | 1 | 套 |  |  |
| 14 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总报价（人民币大写）： | | | | 本项目报价含运输、安装、调试、税费等一切费用 | | | |

注：售后服务承诺（报价供应商必须响应学校提出的需求）

**报价单位（盖章）：**

**联 系 人（签名）：**

**联系电话：**

**报价日期：**